仕様書

○鯛三枚卸機

|  |  |
| --- | --- |
| 数量 | １式 |
| 処理方法 | ８枚の丸刃式 |
| 水消費量 | 毎分３～５ℓ |
| 機械寸法 | L2300\*W1300\*H1620程度 |
| 電力 | 0.75KW⋇9台　合計6.75KW |
| 処理能力 | 毎分約15尾以上 |
| 対象魚 | 真鯛 |
| その他 | ・現地試運転調整費及び運送費を併せて御見積ください。 |

○製氷機、貯氷庫

|  |  |
| --- | --- |
| 数量 | １式 |
| 製氷能力 | 2.0トン以上 |
| 貯氷能力 | 約2.0トン |
| ボックス寸法 | 幅3050㎜×奥行3050㎜×高さ4852㎜程度 |
| 使用冷媒 | R404A |
| 電源 | ３相／２００V |
| その他 | ・設置位置は屋外（別添図面のとおり）・冷媒工事、電気工事、水配管工事、現地試運転調整費及び運送費を併せて御見積ください。 |